**Diese Mitteillung gilt auschliesslich für die Modeljahre 2016 und 2017.**

**Austausch von Truma Aussenanshluss für Gas und Ventile KV8-M und AKV-8-M für Gasanschluss, Markierung von …01.2016… bis …01.2017…**

Modeljahr:

Amtliches Kennzeichen:

Fahrgestellnummer:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| YT7 | 88R0 | 016T000 | 089 | Beispiel |
| YT7 |  | 0**16**T000 |  | 2016 Modell |
| YT7 |  | 0**17**T000 |  | 2017 Modell |

Die Fahrgestellnummer enthält immer siebzehn Zeichen. Handelt es sich um einen 2017-Wagen ändert sich die Ziffer in der Mitte vor dem T zu einer 7. Schreiben Sie bitte die fehlenden Nummern, vier im zweiten Feld und zwei im dritten Feld.

Die Fahrgestellnummer finden Sie in den Fahrzeugpapieren, auf dem Typenschild im Gaskasten oder auf dem Rahmenbalken unter der Eingangstür.

Name:

Adresse:

Postleitzahl:      Ort:       Land:

Telefon:

E-post:

Gasventil kontrolliert Datum:

OK Gasventile liegt ausserhalb Intervall 01.2016 bis 01.2017

Nicht OK, Austausch erforderlich Gasventil markiert mit 01.2016 bis 01.2017.

Ich bestelle eine Sicherheitssperre, welche ich selbst anbringe.

Ich wünsche, für den Austausch oder übergangsweise Verschluss des Gasventils, kontaktiert zu werden.

Datum:

Unterschrift:

Email an: [utbyte@gasventiler.se](mailto:utbyte@gasventiler.se)