**Denne information er kun gældende for årgang 2016 og 2017.**

**Udskiftning af Truma udvendigt gasudtag samt ventiler KV8-M og AKV-8-M for gasudtag, mærkning fra …01.2016… till …01.2017…**

Årgang:

Registreringsnummer:

Chassisnummer:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| YT7 | 88R0 | 016T000 | 089 | Eksempel |
| YT7 |       | 0**16**T000 |       | 2016 model |
| YT7 |       | 0**17**T000 |       | 2017 model |

Chassisnummer indeholder alltid 17 cifre. Vær opmærksom på at hvis der er tale om en 2017 model, så ændrer cifret før T i midterkollonen til et 7 tal.

Skriv i de manglende tal i kollonerne overfor.

Chassisnummer forefindes i vogndokumentationen, på typeskiltet placeret oppe til venstre i gaskassen. Chassisnummer forefindes også på chassisbalken under entredøren.

Navn:

Adresse:

Postnummer:       By:       Land:

Telefon:

E-mail:

Gasventil kontrolleret dato:

OK [ ] Gasventilen ligger udenfor intervallet 01.2016 til 01.2017

Ikke OK, skal ombyttes [ ]  Gasventilen har mærkningen 01.2016 til 01.2017.

Jeg bestiller en sikkerhedsprop som jeg selv monterer [ ]

Jeg ønsker at blive kontaktet for ombytning eller montering af sikkerhedsprop [ ]

Dato:

Underskrift:

Mailes til: utbyte@gasventiler.se